(footprint "1608_C"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(tags "0603 1608 Capacitor")
	(property "Reference" "C32"
		(at 1.05 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "9db52b07-7a9b-439b-bb1e-0453d7417e27")
		(effects
			(font
				(size 0.6 0.6)
				(thickness 0.125)
			)
			(justify left)
		)
	)
	(property "Value" "22uF 10V"
		(at 1.05 0.5 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "61a07bf6-ac79-4860-a01d-92fdf946ffea")
		(effects
			(font
				(size 0.2 0.2)
				(thickness 0.05)
			)
			(justify left)
		)
	)
	(property "Footprint" "1608_C"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "d9c35696-8fb6-47eb-9f9e-e39898a88ccf")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "731cb110-aaa8-4b8a-a064-8019d23845e3")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "1b23e447-05ef-4dde-ae37-9a74ef0d9c3a")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Dielectric" "X5R"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "2cfd5103-d9ac-47b5-818c-9e7a7edcbdd4")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Footprint_Density" "C"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "7a6c51f6-5634-4f3c-b91d-6518126e6ed8")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Footprint_Library" "Capacitor_SMD"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "5c8e7d7d-4f9f-45d4-a217-7e155a549f6f")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "MPN" "GRM188R61A226ME15D"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "d520e6ca-63f6-4a98-9da8-d1f3c7359f3c")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Package" "1608"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "33a7eb94-d8e1-41a8-9cf0-bac02d56def6")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Spice_Model" "100n"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "cebf5ed4-f2bb-4f47-9c51-9caf3e0e1fed")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Spice_Netlist_Enabled" "Y"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "f1b176e5-f079-4c7a-8dc0-99fe81cbf813")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Spice_Primitive" "C"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "25726bcc-bacd-4d2c-b214-e22405ac704e")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Tolerance" "20%"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "7bc922f8-339c-42fa-8724-cb0c24406d61")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Voltage" "10V"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "7a6798ae-0923-484a-947f-ace07ba776b0")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(solder_mask_margin 0.02)
	(solder_paste_margin -0.03)
	(attr smd)
	(fp_poly
		(pts
			(xy 0.325 -0.425) (xy -0.325 -0.425) (xy -0.325 -0.575) (xy 0.325 -0.575)
		)
		(stroke
			(width 0)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "063483ce-7b79-4ef0-9332-dc9d23a00c60")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy 0.325 0.575) (xy -0.325 0.575) (xy -0.325 0.425) (xy 0.325 0.425)
		)
		(stroke
			(width 0)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a539665b-3178-424c-b139-dd1a0f2b1c0c")
	)
	(fp_line
		(start -1.1 0.3)
		(end -1.1 -0.3)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "4e97ef3b-f115-4563-bcd6-9151142ac306")
	)
	(fp_line
		(start -0.85 -0.55)
		(end 0.85 -0.55)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "c5f001a9-beea-4f91-9823-267934746539")
	)
	(fp_line
		(start 0.85 0.55)
		(end -0.85 0.55)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "0a33b0fc-dbb8-4e16-af6d-6b666aa3990b")
	)
	(fp_line
		(start 1.1 -0.3)
		(end 1.1 0.3)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "dc86d462-8881-4a87-ae34-14d0896ec45d")
	)
	(fp_arc
		(start -1.1 -0.3)
		(mid -1.026777 -0.476777)
		(end -0.85 -0.55)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "a0242d55-82d6-4881-8ea5-17db648320a3")
	)
	(fp_arc
		(start -0.85 0.55)
		(mid -1.026777 0.476777)
		(end -1.1 0.3)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "cbd4cfca-32fb-45b5-b840-156a1997cc93")
	)
	(fp_arc
		(start 0.85 -0.55)
		(mid 1.026777 -0.476777)
		(end 1.1 -0.3)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "c6bde429-99be-436a-afab-4de41188f5a2")
	)
	(fp_arc
		(start 1.1 0.3)
		(mid 1.026777 0.476777)
		(end 0.85 0.55)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "79c3780b-eb65-4a68-9a19-cae7ea748e0a")
	)
	(fp_line
		(start -0.8 -0.4)
		(end 0.8 -0.4)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "d33eb999-1ec5-4244-9539-70123d3e89cf")
	)
	(fp_line
		(start -0.8 0.4)
		(end -0.8 -0.4)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "ceac5a95-96bf-41c1-a842-a5b6ef5c89d3")
	)
	(fp_line
		(start 0.8 -0.4)
		(end 0.8 0.4)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "993a5579-c479-4982-8c41-3b8be0a94e8a")
	)
	(fp_line
		(start 0.8 0.4)
		(end -0.8 0.4)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "a29e2d64-b278-47cf-9dc2-96b8466c84f5")
	)
	(pad "" smd oval
		(at -0.675 0)
		(size 0.45 0.65)
		(layers "F.Paste")
		(uuid "f333a996-54eb-46ce-9797-6cc8bb9cdd7d")
	)
	(pad "" smd oval
		(at 0.675 0)
		(size 0.45 0.65)
		(layers "F.Paste")
		(uuid "f2653da4-bb52-4c7b-bdb1-61c1ed4df903")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -0.675 0)
		(size 0.55 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.2)
		(chamfer_ratio 0.05)
		(chamfer top_right bottom_right)
		(uuid "cac719bf-5915-437e-9ae1-dccd538cf813")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at 0.675 0)
		(size 0.55 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.2)
		(chamfer_ratio 0.05)
		(chamfer top_left bottom_left)
		(uuid "e18aa015-1673-4156-9771-448f28004169")
	)
	(model "${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0603_1608Metric.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
