(module Adafruit_BNO055 (layer F.Cu) (tedit 59391C44)
  (fp_text reference REF** (at -12.7 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Adafruit_BNO055 (at 0 7.12) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -13.335 -10.16) (end 13.335 -10.16) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 13.335 -10.16) (end 13.335 10.16) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 13.335 10.16) (end -13.335 10.16) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -13.335 10.16) (end -13.335 -10.16) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 1 thru_hole circle (at -6.35 8.89) (size 1.4 1.4) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 8.89) (size 1.4 1.4) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 8.89) (size 1.4 1.4) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 8.89) (size 1.4 1.4) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 8.89) (size 1.4 1.4) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 8.89) (size 1.4 1.4) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -3.81 -8.89) (size 1.4 1.4) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -1.27 -8.89) (size 1.4 1.4) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 1.27 -8.89) (size 1.4 1.4) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 3.81 -8.89) (size 1.4 1.4) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -10.795 -7.62) (size 3.1 3.1) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 10.795 -7.62) (size 3.1 3.1) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 10.795 7.62) (size 3.1 3.1) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -10.795 7.62) (size 3.1 3.1) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 connect oval (at -6.35 8.89) (size 1.6 2.2) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 2 connect oval (at -3.81 8.89) (size 1.6 2.2) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 3 connect oval (at -1.27 8.89) (size 1.6 2.2) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 4 connect oval (at 1.27 8.89) (size 1.6 2.2) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 5 connect oval (at 3.81 8.89) (size 1.6 2.2) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 6 connect oval (at 6.35 8.89) (size 1.6 2.2) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 10 connect oval (at 3.81 -8.89) (size 1.6 2.2) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 9 connect oval (at 1.27 -8.89) (size 1.6 2.2) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 8 connect oval (at -1.27 -8.89) (size 1.6 2.2) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 7 connect oval (at -3.81 -8.89) (size 1.6 2.2) (layers B.Cu B.Mask))
)
