(module Frame_85x35_R3 (layer F.Cu) (tedit 591F1B97)
  (solder_mask_margin -0.05)
  (attr virtual)
  (fp_text reference REF** (at -8.9 -18) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value Frame_85x35_R3 (at 0 -18) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (pad 1 connect circle (at -39.5 -14.5) (size 6 6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 connect circle (at 39.5 -14.5) (size 6 6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 connect circle (at 39.5 14.5) (size 6 6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 connect circle (at -39.5 14.5) (size 6 6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 connect rect (at 0 -17.35) (size 79 0.3) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 connect rect (at 0 17.35) (size 79 0.3) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 connect rect (at -42.35 0) (size 0.3 29) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 connect rect (at 42.35 0) (size 0.3 29) (layers F.Cu F.Mask))
)
