(module 2520_B (layer F.Cu) (tedit 58615570)
  (solder_mask_margin 0.05)
  (solder_paste_margin -0.05)
  (attr smd)
  (fp_text reference L11 (at 2.6 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 -0.55) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start -0.4 1.15) (end 0.4 1.15) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.4 -1.15) (end 0.4 -1.15) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.3 0) (end -0.4 0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.3 0) (end 0.4 0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_arc (start 0.2 0) (end 0.1 0) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_arc (start -0.2 0) (end -0.3 0) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_arc (start 0 0) (end -0.1 0) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.85 -1.3) (end 1.85 -1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.85 -1.3) (end 1.85 1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.85 1.3) (end -1.85 1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.85 1.3) (end -1.85 -1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.25 -1) (end 1.25 -1) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.25 -1) (end 1.25 1) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.25 1) (end -1.25 1) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.25 1) (end -1.25 -1) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 1 smd roundrect (at -1.125 0) (size 0.95 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.1)
    (zone_connect 2))
  (pad 2 smd roundrect (at 1.125 0) (size 0.95 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.1)
    (zone_connect 2))
  (model Inductor_SMD.3dshapes/Inductor_2520_1.2.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
