(module Tantalum_Case-V_EIA-7343-43_Reflow (layer F.Cu) (tedit 592EDE2B)
  (descr "Tantalum capacitor, Case V, EIA 7343-20, 7.3x4.3x2.0mm, Reflow soldering footprint")
  (tags "capacitor tantalum smd")
  (solder_mask_margin -0.05)
  (solder_paste_margin -0.05)
  (attr smd)
  (fp_text reference C3 (at -0.05 -2.65) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value 100uF (at -1 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start 3.9 -2.4) (end -3.9 -2.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.65 -2.15) (end -3.65 2.15) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.65 2.15) (end 3.65 2.15) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.65 2.15) (end 3.65 -2.15) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.65 -2.15) (end -3.65 -2.15) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.92 -2.15) (end -2.92 2.15) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.555 -2.15) (end -2.555 2.15) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.65 -2.15) (end 3.65 -2.15) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -3.65 2.15) (end 3.65 2.15) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -3.65 -2.15) (end -3.65 -2.25) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -3.65 -2.25) (end -2.55 -2.25) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.55 -2.25) (end -2.55 -2.15) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -3.65 2.15) (end -3.65 2.25) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -3.65 2.25) (end -2.55 2.25) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -2.55 2.25) (end -2.55 2.15) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 3.9 -2.4) (end 3.9 -1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.9 -1.3) (end 4.4 -1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.4 -1.3) (end 4.4 1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.4 1.3) (end 3.9 1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.9 1.3) (end 3.9 2.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.9 2.4) (end -3.9 2.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.9 2.4) (end -3.9 1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.9 1.3) (end -4.4 1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.4 1.3) (end -4.4 -1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.4 -1.3) (end -3.9 -1.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.9 -1.3) (end -3.9 -2.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 smd roundrect (at -3.175 0) (size 2.55 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 2 smd roundrect (at 3.175 0) (size 2.55 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Capacitor_SMD.3dshapes/Capacitor_Tantalum_SMD_7343-43.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
