(module ScrobbyRobotics_old:CONN_JST_BM02B-XASS-TF (layer F.Cu) (tedit 53C64308)
  (attr smd)
  (fp_text reference CONN_JST_BM02B-XASS-TF (at 0 -7.62) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 2 2.75) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start 4.35 -3.8) (end 4.35 4.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.35 -3.8) (end -4.35 4.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.35 4.2) (end 4.35 4.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.85 -2.5) (end 2.85 -3.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.85 -2.5) (end -2.85 -3.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.85 -2.5) (end 2.85 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.35 -3.8) (end 4.35 -3.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd oval (at -1.25 2.6) (size 1.3 7.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at 1.25 -2.6) (size 1.3 7.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -4.8 -2.7) (size 1.2 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -4.8 3) (size 1.2 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at 4.8 3) (size 1.2 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at 4.8 -2.7) (size 1.2 4.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
