(footprint "3225_C"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(tags "1206 3216")
	(property "Reference" "C2"
		(at 2.55 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "3f11d9bf-499f-4824-8df4-82818299afa3")
		(effects
			(font
				(size 0.6 0.6)
				(thickness 0.125)
			)
		)
	)
	(property "Value" "10uF"
		(at 0.05 -0.75 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "d54ece77-0f2b-4446-a6e8-cd85dfd9436d")
		(effects
			(font
				(size 0.4 0.4)
				(thickness 0.1)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" "3225_C"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "063c9147-c747-4619-b8a9-81d8d15d16a0")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "fdd0757d-a95e-4330-bae9-54f7d2bf22e0")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "41c6b549-29df-41c9-948b-74b0c2890105")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(solder_mask_margin 0.05)
	(solder_paste_margin -0.05)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -0.85 -1.35)
		(end 0.85 -1.35)
		(stroke
			(width 0.125)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "0cd25712-d144-4a61-9b6b-ac29f758294e")
	)
	(fp_line
		(start -0.85 1.35)
		(end 0.85 1.35)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "aee0e347-4f3d-44f8-b585-f8267be7b6b7")
	)
	(fp_line
		(start -1.85 -1.35)
		(end -1.85 1.35)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "d2741338-9f1b-49ed-9761-670d6c8ffda1")
	)
	(fp_line
		(start -1.85 -1.35)
		(end 1.85 -1.35)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "8339ca09-ac50-401d-8fa3-8e566c98e66e")
	)
	(fp_line
		(start 1.85 -1.35)
		(end 1.85 1.35)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "7f080300-eb54-4e65-bd35-915d74456142")
	)
	(fp_line
		(start 1.85 1.35)
		(end -1.85 1.35)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "b5981b54-4b9c-4efe-abec-44fc5d852d00")
	)
	(fp_line
		(start -1.6 -1.25)
		(end 1.6 -1.25)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "36195dfe-962d-4a88-8446-de04c0c82047")
	)
	(fp_line
		(start -1.6 1.25)
		(end -1.6 -1.25)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "b7cca1c7-db65-48ec-8f32-5aeee80d0eca")
	)
	(fp_line
		(start 1.6 -1.25)
		(end 1.6 1.25)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "508d959a-d729-43f0-bcfd-1d37fb9e41dd")
	)
	(fp_line
		(start 1.6 1.25)
		(end -1.6 1.25)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "fbc9e100-234a-4e1f-a00b-40f9cbda63d1")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -1.425 0)
		(size 0.65 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.077)
		(uuid "c39122e2-4bb6-4892-b721-0c0c62f4090c")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at 1.425 0)
		(size 0.65 2.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.077)
		(uuid "7b74e31a-93aa-49db-8faf-c68dc3948eea")
	)
	(model "${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Resistor_SMD.3dshapes/R_1210_3225Metric.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
