(module Maxim_MAX30102 (layer F.Cu) (tedit 5BDDB827)
  (tags "Oximeter Heart Rate")
  (solder_mask_margin 0.05)
  (solder_paste_margin -0.02)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value Maxim_MAX30102 (at -2 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.35 0.35) (thickness 0.0875)))
  )
  (fp_line (start -2.15 -3.3) (end 2.15 -3.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.15 -3.3) (end 2.15 3.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.15 3.3) (end -2.15 3.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.15 3.3) (end -2.15 -3.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -2.15 -2.95) (end -2.05 -2.95) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.9 3.05) (end 1.9 2.55) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.9 3.05) (end 1.4 3.05) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.9 3.05) (end -1.4 3.05) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.9 3.05) (end -1.9 2.55) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.9 -3.05) (end 1.9 -2.55) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.9 -3.05) (end 1.4 -3.05) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.9 -3.05) (end -1.4 -3.05) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.9 -3.05) (end -1.9 -2.55) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.65 -2.8) (end -1.65 2.8) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.65 2.8) (end 1.65 2.8) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.65 2.8) (end 1.65 -2.8) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.65 -2.8) (end 1.65 -2.8) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (pad 1 smd rect (at -1.2 -2.4) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.2 -1.6) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.2 -0.8) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.2 0) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.2 0.8) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.2 1.6) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -1.2 2.4) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.2 2.4) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.2 1.6) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.2 0.8) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.2 0) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.2 -0.8) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.2 -1.6) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 1.2 -2.4) (size 0.75 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Sensor_Oximeter.3dshapes/Maxim_MAX30102.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
