(footprint "USB_C_Receptacle_XKB_U262-16XN-4BVC11" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (descr "USB Type C, right-angle, SMT, https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1811141824_XKB-Enterprise-U262-161N-4BVC11_C319148.pdf")
  (tags "USB C Type-C Receptacle SMD")
  (property "Sheetfile" "BendAlert2.kicad_sch")
  (property "Sheetname" "")
  (property "ki_description" "USB 2.0-only Type-C Receptacle connector")
  (property "ki_keywords" "usb universal serial bus type-C USB2.0")
  (attr smd)
  (fp_text reference "J3" (at 5.35 2.55 -90 unlocked) (layer "F.SilkS")
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
    (tstamp 9fb2c51f-4aa2-43c3-a7d3-d5330b113988)
  )
  (fp_text value "USB_C_Receptacle_USB2.0" (at 0 4.935) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 0383266c-2667-4783-bc96-e5c48477c36e)
  )
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at 0 0) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 491fb7d0-b73a-42be-9f26-475a126f3c99)
  )
  (fp_line (start -4.58 -1.85) (end -4.58 0.07)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 56066472-6698-4314-a4c3-6d38c7f45764))
  (fp_line (start -4.58 3.785) (end -4.58 2.08)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 66c71527-2e1c-4388-952c-15a984cda330))
  (fp_line (start 4.58 0.07) (end 4.58 -1.85)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp fdc94a7d-1115-4379-b44d-c4075418e708))
  (fp_line (start 4.58 2.08) (end 4.58 3.785)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 18632be7-97dd-4ed4-9410-e61a9ccbabd3))
  (fp_line (start 4.58 3.785) (end -4.58 3.785)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 304c3637-d4bb-4a03-ac68-f9ea2908152f))
  (fp_line (start -5.32 -4.75) (end 5.32 -4.75)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp eba642c4-d3ca-4fd1-9c17-dbac82d13232))
  (fp_line (start -5.32 4.18) (end -5.32 -4.75)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp df0cfa1b-30a0-455b-a2c5-66ec6de2dd8d))
  (fp_line (start 5.32 -4.75) (end 5.32 4.18)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp e4d39200-5f68-48c1-a21d-f563f32460fc))
  (fp_line (start 5.32 4.18) (end -5.32 4.18)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp bc706e79-7e95-4a8b-8728-4705a510b57a))
  (fp_line (start -4.47 -3.675) (end -4.47 3.675)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp fb36df4e-72a5-439b-b1ea-54243e287617))
  (fp_line (start -4.47 -3.675) (end 4.47 -3.675)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 1f0d38e1-df28-4ab0-b964-b4b6abf52847))
  (fp_line (start -4.47 3.675) (end 4.47 3.675)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp d1625a40-665d-4eed-bdd4-6675da119932))
  (fp_line (start 4.47 3.675) (end 4.47 -3.675)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 73b55bd3-83d0-414a-8d1d-26772d00ea95))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -2.89 -2.605) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp 9d3289f2-9262-4380-a24f-6ebd01f2266e))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 2.89 -2.605) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp f027296f-aa31-4b5f-b575-318eec33f25c))
  (pad "A1" smd rect (at -3.35 -3.67) (size 0.3 1.15) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp f8bcde69-d38b-4f82-9455-7ed16a106a4a))
  (pad "A4" smd rect (at -2.55 -3.67) (size 0.3 1.15) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 7a60d25d-09c2-4205-8631-b803d76c441c))
  (pad "A5" smd rect (at -1.25 -3.67) (size 0.3 1.15) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 89685dcb-38e2-480b-8c12-6cf6e81b95a8))
  (pad "A6" smd rect (at -0.25 -3.67) (size 0.3 1.15) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp d55d8a7d-d7b9-4b1c-a91c-87c584b8af7a))
  (pad "A7" smd rect (at 0.25 -3.67) (size 0.3 1.15) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 1c153daa-8b46-4be9-9c13-f84617530547))
  (pad "A8" smd rect (at 1.25 -3.67) (size 0.3 1.15) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp a52733a0-9821-486e-82cb-7cd09566fb95))
  (pad "A9" smd rect (at 2.55 -3.67) (size 0.3 1.15) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 00bd59d0-52fa-460b-9d04-12c442a4c8c2))
  (pad "A12" smd rect (at 3.35 -3.67) (size 0.3 1.15) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 02a405b4-2be7-4d0e-a8d2-b4bdf257f72a))
  (pad "B1" smd rect (at 3.05 -3.67) (size 0.3 1.15) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp e780e55d-5edd-40c3-b466-bb1f94df5449))
  (pad "B4" smd rect (at 2.25 -3.67) (size 0.3 1.15) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 7b089f1e-4ae7-4aac-9242-58acd14c2eda))
  (pad "B5" smd rect (at 1.75 -3.67) (size 0.3 1.15) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp d14aef52-d9d6-4aac-b4ce-01ebdf41742c))
  (pad "B6" smd rect (at 0.75 -3.67) (size 0.3 1.15) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 6686a19d-2839-4c05-86e1-aae02e8ad2eb))
  (pad "B7" smd rect (at -0.75 -3.67) (size 0.3 1.15) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 7f4faf02-a220-43f4-b4e8-6a3b6ac202a3))
  (pad "B8" smd rect (at -1.75 -3.67) (size 0.3 1.15) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 6bcbe124-c662-4307-8b86-9c704c87dd3c))
  (pad "B9" smd rect (at -2.25 -3.67) (size 0.3 1.15) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 6bf8d06a-7b77-4bbb-b6d3-107cefcc5cb1))
  (pad "B12" smd rect (at -3.05 -3.67) (size 0.3 1.15) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp a33e58d1-f0eb-40ff-b11b-241146f4cf93))
  (pad "S1" thru_hole oval (at -4.32 -3.105) (size 1 2.1) (drill oval 0.6 1.7) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp 49a1dccd-c1af-4b01-9c2f-2f9426a537a0))
  (pad "S1" thru_hole oval (at -4.32 1.075) (size 1 1.6) (drill oval 0.6 1.2) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp c2b8bc4e-da94-42cb-942b-f8ff44b3123a))
  (pad "S1" thru_hole oval (at 4.32 -3.105) (size 1 2.1) (drill oval 0.6 1.7) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp 7b97bfe0-f18f-4c9e-afdf-712a36c67cea))
  (pad "S1" thru_hole oval (at 4.32 1.075) (size 1 1.6) (drill oval 0.6 1.2) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp e730e355-ab5a-4e3f-9f60-751b9864ca2e))
  (model "${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Connector_USB.3dshapes/u262-161n-4bvc11.stp"
    (offset (xyz 0 -3.67 1.67))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
