(module WSON-8_6x5mm (layer F.Cu) (tedit 5425C619)
  (attr smd)
  (fp_text reference WSON-8_6x5mm (at -3.4 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 2.4 0 90) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start -2.75 -3.25) (end -2.75 3.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.75 3.25) (end 2.75 3.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.75 3.25) (end 2.75 -3.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.75 -3.25) (end -2.75 -3.25) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd oval (at -1.905 2.75) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -0.635 2.75) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at 0.635 2.75) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at 1.905 2.75) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 1.905 -2.75) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at 0.635 -2.75) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at -0.635 -2.75) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at -1.905 -2.75) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0 0) (size 4.3 3.4) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_paste_margin_ratio -0.3) (zone_connect 2))
)
