(module JP-8_2R (layer F.Cu) (tedit 53CB98CF)
  (tags "JUMPER CONNECTOR")
  (fp_text reference P2 (at -2.54 0 90) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_text value POWER_OUT (at 0 5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -5.08 -1.27) (end -2.54 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 -1.27) (end -2.54 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 1.27) (end -5.08 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 1.27) (end -5.08 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -1.27 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 1.27 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 2.54) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
