(module U.FL_Hirose_U.FL-R-SMT_01 (layer F.Cu) (tedit 581F97C8)
  (solder_mask_margin 0.02)
  (solder_paste_margin -0.05)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.625) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value U.FL_Hirose_U.FL-R-SMT_01 (at 0 -1.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start -1.5 -1.55) (end 1.5 -1.55) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.5 -1.55) (end 1.5 1.55) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.5 1.55) (end -1.5 1.55) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 1.55) (end -1.5 -1.55) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 -1) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 2 smd roundrect (at -1.475 0) (size 1.05 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 2 smd roundrect (at 1.475 0) (size 1.05 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 1 smd roundrect (at 0 1.525) (size 1 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Connector_Coaxial.3dshapes/U.FL_Hirose_U.FL-R-SMT-1_Vertical.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
