(module Servo_SG90_laying (layer F.Cu) (tedit 5B49C954)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Servo_SG90 (at 0 -1.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -11.25 0) (end -15.95 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -15.95 0) (end -15.95 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -15.95 -2.5) (end -11.25 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -11.25 -2.5) (end -11.25 -6.8) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -11.25 -6.8) (end 11.25 -6.8) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 11.25 -6.8) (end 11.25 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 11.25 -2.5) (end 15.95 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 15.95 -2.5) (end 15.95 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 15.95 0) (end 11.25 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 11.25 0) (end 11.25 15.9) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 11.25 15.9) (end -11.25 15.9) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -11.25 15.9) (end -11.25 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -11.25 -6.8) (end -11.25 -10.8) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -11.25 -10.8) (end 3.45 -10.8) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.45 -10.8) (end 3.45 -6.8) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -7.65 -10.8) (end -7.65 -13.95) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -7.65 -13.95) (end -3.05 -13.95) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.05 -13.95) (end -3.05 -10.8) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 11.25 15.9) (end 11.25 13.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.25 15.9) (end 9.25 15.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.25 15.9) (end -9.25 15.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.25 15.9) (end -11.25 13.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.25 -6.8) (end 9.25 -6.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.25 -6.8) (end 11.25 -4.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.25 -6.8) (end -11.25 -4.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.95 -2.5) (end -15.95 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -15.95 -2.5) (end -15.95 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -15.95 0) (end -13.95 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 13.95 -2.5) (end 15.95 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 15.95 -2.5) (end 15.95 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 15.95 0) (end 13.95 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.35 -13.95) (end -5.35 -10.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -11.7 -2.95) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -11.7 0.45) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 11.7 0.45) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 11.7 -2.9) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 11.7 12.9) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 8.2 16.4) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -8.25 16.4) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -11.75 12.9) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 8.25 -7.3) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model "${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Electromechanical.3dshapes/Tower Pro SG90 Servo v7.step"
    (offset (xyz 0 -15.7 6.1))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -180 0 -180))
  )
)
