(module "Push_SMD_Mom_3.3x3.3x1.5mm" (layer F.Cu) (tedit 5D6EABC7)
  (attr smd)
  (fp_text reference "SW2" (at 0 -2.413 180) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "FWUPD" (at 0 2.45 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -1.65 -1.65) (end 1.65 -1.65) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.65 1.65) (end -1.65 -1.65) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.65 1.65) (end -1.65 1.65) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.65 -1.65) (end 1.65 1.65) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.85 -1.9) (end -0.6 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.85 -1.6) (end -1.85 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.85 -1.9) (end 1.85 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.6 -1.9) (end 1.85 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.85 -0.6) (end -1.85 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.85 -0.6) (end 1.85 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.85 1.9) (end -0.6 1.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.85 1.6) (end -1.85 1.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.85 1.9) (end 1.85 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 0.6 1.9) (end 1.85 1.9) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_text user "http://www.ebay.com/itm/291613097358" (at 0 0.6 180) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.127 0.127) (thickness 0.03175)))
  )
  (fp_line (start -1.1 -1.1) (end 1.1 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.1 1.1) (end 1.1 1.1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.1 -1.1) (end -1.1 -0.35) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.1 1.1) (end -1.1 0.35) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.1 -0.35) (end -1.3 0.25) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.9 0) (end -1.2 0) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad "MP" smd roundrect (at 0 1.675) (size 0.8 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.222))
  (pad "MP" smd roundrect (at 0 -1.675) (size 0.8 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.222))
  (pad "2" smd roundrect (at 1.775 1.1) (size 0.95 0.6) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "2" smd roundrect (at -1.775 1.1) (size 0.95 0.6) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "1" smd roundrect (at 1.775 -1.1) (size 0.95 0.6) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (pad "1" smd roundrect (at -1.775 -1.1) (size 0.95 0.6) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.167))
  (model "${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Button_Switch_SMD.3dshapes/PTS525SKG15.stp"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.6 0.6 0.6))
    (rotate (xyz 0 0 90))
  )
)
