(module TE_5179030-2 (layer F.Cu) (tedit 5B49F520)
  (fp_text reference JP2 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value HiKey970_High_speed_expansion_header (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -14.9 -3) (end 14.9 -3) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 14.9 -3) (end 14.9 3) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 14.9 3) (end -14.9 3) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -14.9 3) (end -14.9 -3) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -15.1 -3.2) (end -15.1 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -15.1 -3.2) (end -14.1 -3.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -15.1 3.2) (end -15.1 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -15.1 3.2) (end -14.1 3.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 15.1 -3.2) (end 15.1 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 15.1 -3.2) (end 14.1 -3.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 15.1 3.2) (end 15.1 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 15.1 3.2) (end 14.1 3.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -14.1 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 14.1 0) (size 1.2 1.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 smd roundrect (at -11.6 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 2 smd roundrect (at -11.6 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 3 smd roundrect (at -10.8 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 4 smd roundrect (at -10.8 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 5 smd roundrect (at -10 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 6 smd roundrect (at -10 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 7 smd roundrect (at -9.2 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 8 smd roundrect (at -9.2 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 9 smd roundrect (at -8.4 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 10 smd roundrect (at -8.4 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 11 smd roundrect (at -7.6 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 12 smd roundrect (at -7.6 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 13 smd roundrect (at -6.8 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 14 smd roundrect (at -6.8 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 15 smd roundrect (at -6 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 16 smd roundrect (at -6 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 17 smd roundrect (at -5.2 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 18 smd roundrect (at -5.2 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 19 smd roundrect (at -4.4 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 20 smd roundrect (at -4.4 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 21 smd roundrect (at -3.6 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 22 smd roundrect (at -3.6 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 23 smd roundrect (at -2.8 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 24 smd roundrect (at -2.8 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 25 smd roundrect (at -2 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 26 smd roundrect (at -2 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 27 smd roundrect (at -1.2 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 28 smd roundrect (at -1.2 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 29 smd roundrect (at -0.4 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 30 smd roundrect (at -0.4 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 31 smd roundrect (at 0.4 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 32 smd roundrect (at 0.4 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 33 smd roundrect (at 1.2 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 34 smd roundrect (at 1.2 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 35 smd roundrect (at 2 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 36 smd roundrect (at 2 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 37 smd roundrect (at 2.8 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 38 smd roundrect (at 2.8 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 39 smd roundrect (at 3.6 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 40 smd roundrect (at 3.6 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 41 smd roundrect (at 4.4 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 42 smd roundrect (at 4.4 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 43 smd roundrect (at 5.2 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 44 smd roundrect (at 5.2 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 45 smd roundrect (at 6 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 46 smd roundrect (at 6 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 47 smd roundrect (at 6.8 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 48 smd roundrect (at 6.8 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 49 smd roundrect (at 7.6 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 50 smd roundrect (at 7.6 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 51 smd roundrect (at 8.4 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 52 smd roundrect (at 8.4 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 53 smd roundrect (at 9.2 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 54 smd roundrect (at 9.2 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 55 smd roundrect (at 10 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 56 smd roundrect (at 10 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 57 smd roundrect (at 10.8 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 58 smd roundrect (at 10.8 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 59 smd roundrect (at 11.6 -2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (pad 60 smd roundrect (at 11.6 2.2) (size 0.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Connector_TE-Connectivity.3dshapes/TE_5179030-2.step
    (offset (xyz 0 0 5.8))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
