(module Battery_LiPo_35x18 (layer F.Cu) (tedit 5426B3AC)
  (fp_text reference BT1 (at 0 -2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "LiPo 200mAh" (at 0 2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -17.5 -2.5) (end -17.5 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start -17.5 7) (end -16.5 7) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start -17.5 5.25) (end -17.5 6.25) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start -17.5 3.5) (end -17.5 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start -17.5 1.75) (end -17.5 2.75) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start -17.5 0) (end -17.5 1) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start -17.5 -1.75) (end -17.5 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start -14.75 7) (end -15.75 7) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start 16 -7) (end -14 -7) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start 16 7) (end -14 7) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_text user - (at -16.5 -3.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user + (at -15 -3.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -14 7) (end -14 -7) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (fp_line (start 16 7) (end 16 -7) (layer F.SilkS) (width 0.5))
  (pad 2 connect rect (at -16.9 -5.5) (size 1.5 3) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 connect rect (at -15 -5.5) (size 1.5 3) (layers F.Cu F.Mask))
)
