(module MEAS_832M1 (layer F.Cu) (tedit 57543D64)
  (fp_text reference U8 (at 0 -8) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Meas_832M1 (at 0 6.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center -10.7 -7.7) (end -10.7 -7.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 10.4 -7.8) (end 9.4 -7.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 10.4 -7.8) (end 10.4 -6.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 10.4 7.8) (end 9.4 7.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 10.4 7.8) (end 10.4 6.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -10.4 7.8) (end -10.4 6.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -10.4 7.8) (end -9.4 7.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -10.4 -7.8) (end -9.4 -7.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -10.4 -7.8) (end -10.4 -6.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_text user "Epoxy feed" (at 0 -1.25) (layer B.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)) (justify mirror))
  )
  (fp_text user "DO NOT REFLOW SOLDER!" (at 0 -6.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.9 0.9) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 9.9 -7.24) (end 9.9 7.24) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start 9.9 7.24) (end -9.9 7.24) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start -9.9 7.24) (end -9.9 -7.24) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start -9.9 -7.24) (end 9.9 -7.24) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (pad 1 connect oval (at -9 -5.08) (size 3.05 1.27) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 1) (thermal_width 0.2) (thermal_gap 0.2))
  (pad 2 connect oval (at -8.7 0) (size 3.81 1.27) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 1) (thermal_width 0.2) (thermal_gap 0.2))
  (pad 3 connect oval (at -9 5.08) (size 3.05 1.27) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 connect oval (at 9 5.08) (size 3.05 1.27) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 5 connect oval (at 9 0) (size 3.05 1.27) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 6 connect oval (at 9 -5.08) (size 3.05 1.27) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
