(module JST_ZH_B9B-ZR_Edge_mounted (layer F.Cu) (tedit 550ACF93)
  (solder_mask_margin 0.01)
  (fp_text reference P2 (at 0.75 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value CONN-9 (at -3.25 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start 0 -7.5) (end 4.5 -7.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.5 -7.5) (end 4.5 7.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.5 7.5) (end 0 7.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0 7.5) (end 0 -7.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 1 connect oval (at -1.5 -6) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 connect oval (at -1.5 -4.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 connect oval (at -1.5 -3) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 connect oval (at -1.5 -1.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 5 connect oval (at -1.5 0) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 6 connect oval (at -1.5 1.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 7 connect oval (at -1.5 3) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 8 connect oval (at -1.5 4.5) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 9 connect oval (at -1.5 6) (size 2.5 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (model 3D/SH/JST_ZH_B9B-ZR.wrl
    (at (xyz 0 0 0.06))
    (scale (xyz 0.393701 0.393701 0.393701))
    (rotate (xyz 180 180 270))
  )
)
