(footprint "JAE_WP26DK-S040VA3"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -5.65 0 -90)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "f4df6c5e-ea87-4527-8c90-ffbbc0603505")
		(effects
			(font
				(size 0.8 0.8)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "JAE_WP26DK-S040VA3"
		(at -1.4 -1.5 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "40ee5110-079c-40dc-95ee-e336c7f4d954")
		(effects
			(font
				(size 0.25 0.25)
				(thickness 0.0625)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at -1.4 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "d47f1469-30bd-4afe-8147-7f335adfba1d")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at -1.4 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "d27e27d9-cfdf-4907-b4ce-fca29ec30c59")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at -1.4 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "f434bb51-3cc8-4561-af59-34aeb730ecbe")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(solder_mask_margin 0.025)
	(solder_paste_margin -0.025)
	(clearance 0.025)
	(attr smd)
	(fp_rect
		(start -4.775 -0.95)
		(end 4.775 0.95)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(fill none)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "7e586327-84c7-463d-bead-8deaadf5f7eb")
	)
	(fp_text user "No exposed metal here (between pins)"
		(at -1.4 -0.475 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "3c0b6c43-f3cc-478f-947b-84a6489fbc3e")
		(effects
			(font
				(size 0.127 0.127)
				(thickness 0.03175)
			)
		)
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -3.325 0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "f29d847f-6915-4ced-90bb-2bd6610a3a05")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -3.325 -0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "690b84cd-fd58-4051-b7ad-71db75aede00")
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -2.975 0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "cd5e03bb-3441-4dfb-9de1-a428d4230181")
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at -2.975 -0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "fec21434-dbd4-4294-9fd1-6836d51021e2")
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at -2.625 0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "5c4ce1cb-fb5a-4a87-a681-170fc7b0fe9b")
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at -2.625 -0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "177d9147-9a7a-4542-8875-6d7d8db27398")
	)
	(pad "7" smd roundrect
		(at -2.275 0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "1ad39f8a-9180-4c54-951a-2d384d54a5af")
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at -2.275 -0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "1927f210-2681-437e-b527-adbbda454e7b")
	)
	(pad "9" smd roundrect
		(at -1.925 0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "accff0c4-89b9-49c5-a1d6-e3f714db8f96")
	)
	(pad "10" smd roundrect
		(at -1.925 -0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "2c488fec-67f7-45e4-bb7c-c1bb0fafba8a")
	)
	(pad "11" smd roundrect
		(at -1.575 0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "0b9b900e-f00e-420f-bd62-eb0eb9d8fd41")
	)
	(pad "11" smd roundrect
		(at 0.875 0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "21fa2d33-408e-4f7d-b53d-3cb4942d33a3")
	)
	(pad "12" smd roundrect
		(at -1.575 -0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "75ae230f-68c5-4ab2-b631-e4d0f8badb99")
	)
	(pad "12" smd roundrect
		(at 0.875 -0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "b80b3bc2-df6a-43bd-9ec6-4bb8221e666b")
	)
	(pad "13" smd roundrect
		(at -1.225 0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "6659e9e6-c31f-4356-a4b4-eb3b3b25907e")
	)
	(pad "13" smd roundrect
		(at 1.225 0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "85e80ed0-7607-465d-9706-b1eecc168633")
	)
	(pad "14" smd roundrect
		(at -1.225 -0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "5bf4de69-fc96-4c91-949b-54671dd3fa4e")
	)
	(pad "14" smd roundrect
		(at 1.225 -0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "4da0db67-92c4-43e4-b3cf-4972cdb3b7da")
	)
	(pad "15" smd roundrect
		(at -0.875 0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "d2191325-8577-423c-802b-4429e2ef180e")
	)
	(pad "15" smd roundrect
		(at 1.575 0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "9fa6276c-64ff-4db1-b7a5-27d09ed34d28")
	)
	(pad "16" smd roundrect
		(at -0.875 -0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "9f4743bf-89ba-4f6c-86c7-c817f5309016")
	)
	(pad "16" smd roundrect
		(at 1.575 -0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "82a6d38f-87a1-4f42-b9ac-1c1f9ea04ce9")
	)
	(pad "17" smd roundrect
		(at -0.525 0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "26a957f8-0b75-4fcf-91f1-17cfce34a2ff")
	)
	(pad "17" smd roundrect
		(at 1.925 0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "4aaf8aeb-f63f-4d92-a73b-8469e7e38a1b")
	)
	(pad "18" smd roundrect
		(at -0.525 -0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "126f157e-42de-449b-ad04-305bf2f31dba")
	)
	(pad "18" smd roundrect
		(at 1.925 -0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "af36b7da-f72d-419d-bf78-1e62313a6178")
	)
	(pad "19" smd roundrect
		(at -0.175 0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "c0ba3774-fd71-4e96-9b69-ae8e62b6d824")
	)
	(pad "19" smd roundrect
		(at 2.275 0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "9ceb67b2-30b1-480d-bf3d-3c51d3e9d76b")
	)
	(pad "20" smd roundrect
		(at -0.175 -0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "13081c7a-b4d2-4f42-a557-8418371b94d5")
	)
	(pad "20" smd roundrect
		(at 2.275 -0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "59720241-60c8-468d-8168-27f6702280a2")
	)
	(pad "21" smd roundrect
		(at 0.175 0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "671c235e-8263-4df5-81f4-a5255ab99297")
	)
	(pad "21" smd roundrect
		(at 2.625 0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "dd396759-75e2-4be4-b2b7-ebab5766d6a5")
	)
	(pad "22" smd roundrect
		(at 0.175 -0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "cc04d638-acac-447e-9e27-7d53d63281b0")
	)
	(pad "22" smd roundrect
		(at 2.625 -0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "80f9a582-4e29-4c9d-b912-d5330f99c27a")
	)
	(pad "23" smd roundrect
		(at 0.525 0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "66d09aa5-6c79-4795-b7be-a2286dc4604b")
	)
	(pad "23" smd roundrect
		(at 2.975 0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "abe6eba5-bb69-438a-aa70-ad90dd1aea29")
	)
	(pad "23" smd roundrect
		(at 3.325 0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "1458ad72-adb7-4081-9544-1f255614a5fd")
	)
	(pad "24" smd roundrect
		(at 0.525 -0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "2bccb895-d466-48dd-af42-82cf0f35ea75")
	)
	(pad "24" smd roundrect
		(at 2.975 -0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "e6ed21c3-5b51-486a-9a77-8c259a4105ae")
	)
	(pad "24" smd roundrect
		(at 3.325 -0.88)
		(size 0.17 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.15)
		(uuid "6d33389f-fa59-46cd-9c00-6362cf03a715")
	)
	(pad "MP" smd roundrect
		(at -4.675 0)
		(size 0.3 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.12)
		(uuid "772dfe81-36d1-4d69-a9ad-977e28fb5741")
	)
	(pad "MP" smd roundrect
		(at -4.195 -0.88)
		(size 0.8 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.12)
		(uuid "a807dafe-505f-47e2-9b54-dfce2adffe25")
	)
	(pad "MP" smd roundrect
		(at -4.195 0.88)
		(size 0.8 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.12)
		(uuid "3fb2b078-62f9-461d-a7fe-5f1ad12adecc")
	)
	(pad "MP" smd roundrect
		(at 4.195 -0.88)
		(size 0.8 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.12)
		(uuid "d7eaf29b-2da3-45de-a384-001b509318e6")
	)
	(pad "MP" smd roundrect
		(at 4.195 0.88)
		(size 0.8 0.44)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.12)
		(uuid "4e4ae098-e577-4866-9574-f9a10980c6e7")
	)
	(pad "MP" smd roundrect
		(at 4.675 0)
		(size 0.3 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.12)
		(uuid "22570d0f-7ad8-46c6-9fad-3edf2edad1f1")
	)
	(model "${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Connector_JAE.3dshapes/CONN-SMD_WP26DK-S040VA3-R15000.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)