(module TI_TPS62135 (layer F.Cu) (tedit 584B26AF)
  (solder_mask_margin 0.05)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value TI_TPS62135 (at 2.2 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -1 -1.5) (end -1 1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1 1.5) (end 1 1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1 1.5) (end 1 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1 -1.5) (end -1 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.25 -1.75) (end -1.25 -1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.25 -1.75) (end -1 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1 -1.75) (end 1.25 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.25 -1.75) (end 1.25 -1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1 1.75) (end -1.25 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.25 1.75) (end -1.25 1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1 1.75) (end 1.25 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.25 1.75) (end 1.25 1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_circle (center -1.45 -1.7) (end -1.45 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad 1 smd roundrect (at 0 -0.5) (size 2.4 0.25) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 2 smd roundrect (at 0 0) (size 2.4 0.25) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 3 smd roundrect (at 0 0.5) (size 2.4 0.25) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 4 smd roundrect (at -0.75 1.4) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 5 smd roundrect (at -0.25 1.4) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 6 smd roundrect (at 0.25 1.4) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 7 smd roundrect (at 0.75 1.4) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 8 smd roundrect (at 0.75 -1.4) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 9 smd roundrect (at 0.25 -1.4) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 10 smd roundrect (at -0.25 -1.4) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 11 smd roundrect (at -0.75 -1.4) (size 0.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.85 -0.5) (size 0.66 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 1 smd roundrect (at 0 -0.5) (size 0.66 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 1 smd roundrect (at 0.85 -0.5) (size 0.66 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 2 smd roundrect (at -0.85 0) (size 0.66 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 3 smd roundrect (at -0.85 0.5) (size 0.66 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 2 smd roundrect (at 0 0) (size 0.66 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 3 smd roundrect (at 0 0.5) (size 0.66 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 3 smd roundrect (at 0.85 0.5) (size 0.66 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 2 smd roundrect (at 0.85 0) (size 0.66 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (model Package_DFN_QFN.3dshapes/TI_TPS62135.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
