(module SON5-P-0202_0.65mm (layer F.Cu) (tedit 53CB775B)
  (tags SON5)
  (attr smd)
  (fp_text reference SON5-P-0202_0.65mm (at -1.55 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0.95 0 90) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_circle (center -0.75 0.6) (end -0.75 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1 -0.85) (end -1 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1 0.85) (end 1 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1 0.85) (end 1 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1 -0.85) (end 1 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd oval (at -0.65 0.95) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at 0 0.95) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at 0.65 0.95) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at 0.65 -0.95) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at -0.65 -0.95) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
