(module DFN-14_0.5_4x3 (layer F.Cu) (tedit 54576CAE)
  (fp_text reference PS1 (at 0 -2.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value Linear_LT3581_DFN-14 (at 0 2.5) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center -2.3 1.8) (end -2.3 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.4 1.9) (end 2.4 1.1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.4 1.9) (end 1.9 1.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.9 -1.9) (end 2.4 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.4 -1.9) (end 2.4 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.9 1.9) (end -2.4 1.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.4 1.9) (end -2.4 1.1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.4 -1.9) (end -1.9 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.4 -1.9) (end -2.4 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.5 -2) (end 2.5 -2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.5 -2) (end 2.5 2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.5 2) (end -2.5 2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.5 2) (end -2.5 -2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 smd rect (at -1.5 1.45) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1 1.45) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.5 1.45) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0 1.45) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.5 1.45) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1 1.45) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.5 1.45) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.5 -1.45) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1 -1.45) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 10 smd rect (at 0.5 -1.45) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0 -1.45) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -0.5 -1.45) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -1 -1.45) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.01))
  (pad 14 smd rect (at -1.5 -1.45) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 0 0) (size 3.3 1.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -0.9 -0.5) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 0.9 -0.5) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 0.9 0.5) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -0.9 0.5) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 1.25 -0.5) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 0.5 -0.5) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -0.5 -0.5) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -1.25 -0.5) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 1.25 0.5) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 0.5 0.5) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -0.5 0.5) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -1.25 0.5) (size 0.7 0.7) (drill 0.3302) (layers *.Cu F.Mask))
)
