(footprint "3216_A"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(tags "1206 3216")
	(property "Reference" "C2"
		(at 3.15 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ce8cf72d-1def-4236-9e6a-b1336617f651")
		(effects
			(font
				(size 0.6 0.6)
				(thickness 0.125)
			)
		)
	)
	(property "Value" "10uF"
		(at 3.2 0.6 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "87de672f-6565-4fbb-8033-3a681d318868")
		(effects
			(font
				(size 0.3 0.3)
				(thickness 0.075)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" "3216_A"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "8967ce7e-2db1-4535-89a3-2cba5cd69ad4")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "f0a2d47d-4d40-4fe7-878b-6bd78335da3f")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "6b263dda-d569-458d-aa3b-004678b78727")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(solder_mask_margin 0.05)
	(solder_paste_margin -0.05)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -0.85 -0.9)
		(end 0.85 -0.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "05a03911-e279-4344-b344-a7476fb06fef")
	)
	(fp_line
		(start -0.85 0.9)
		(end 0.85 0.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ba6c42ea-5bdc-4757-94e0-18e769f3c073")
	)
	(fp_line
		(start -2.65 -1.35)
		(end -2.65 1.35)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "847e0ca7-372e-4d4d-b61d-fec4f5bb6051")
	)
	(fp_line
		(start -2.65 -1.35)
		(end 2.65 -1.35)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "ac098906-53d1-4549-b8a5-e98e7671e57a")
	)
	(fp_line
		(start 2.65 -1.35)
		(end 2.65 1.35)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "b8d38212-3f3e-4d4d-b905-a637e13b532d")
	)
	(fp_line
		(start 2.65 1.35)
		(end -2.65 1.35)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "e7288d10-43fc-47f9-ae48-134709f31390")
	)
	(fp_line
		(start -1.6 -0.8)
		(end 1.6 -0.8)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "e4e8226a-8cb6-4232-9fb9-2bdaaaefaabe")
	)
	(fp_line
		(start -1.6 0.8)
		(end -1.6 -0.8)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "7883efd7-607f-4d8a-be0b-8c056f1e4713")
	)
	(fp_line
		(start 1.6 -0.8)
		(end 1.6 0.8)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "b67b6782-9f27-47ec-87eb-d685a107d49e")
	)
	(fp_line
		(start 1.6 0.8)
		(end -1.6 0.8)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "516fecd4-0ff1-4a00-9649-a83c5ac748b9")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -1.625 0)
		(size 1.05 1.7)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.1)
		(uuid "fe473f71-7ce1-4aea-b192-cf7e1bf12ff3")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at 1.625 0)
		(size 1.05 1.7)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.1)
		(uuid "341980cc-c744-45e7-9840-ddd32f66a506")
	)
	(model "${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Capacitor_SMD.3dshapes/Capacitor_SMD_3216.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 0)
		)
	)
)
