(module Card_Edge_Custom_for_6x2_2.54mm (layer F.Cu) (tedit 555CDB6B)
  (solder_mask_margin -0.05)
  (fp_text reference P1 (at -8 3.375 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value "EDGE CONN" (at 0 6.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -8.89 8) (end 8.89 8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -8.89 0) (end -8.89 8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 8.89 0) (end 8.89 8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -8.89 0) (end 8.89 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.54 1.6256) (end 5.08 1.6256) (layer F.SilkS) (width 0.01))
  (pad 1 connect rect (at -3.81 3.375) (size 6.731 3.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 connect rect (at 3.81 3.375) (size 6.731 3.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 connect rect (at -1.27 3.375) (size 11.811 3.5) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 4 connect rect (at 6.35 3.375) (size 1.65 3.5) (layers B.Cu B.Mask))
)
