(module "21700_Pad_Neg" (layer F.Cu) (tedit 5E04DA81)
  (solder_paste_margin -0.001)
  (attr smd)
  (fp_text reference "TP2" (at 0 -9.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "TEST_POINT" (at 0 8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 10.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 0 0) (end 10.5 0) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_circle (center 8.5 -8.5) (end 9.5 -8.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 8 -8.5) (end 9 -8.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (pad "1" connect circle (at 0 0) (size 18 18) (layers "F.Cu" "F.Mask"))
  (model "${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Battery.3dshapes/Copper_disk_12x1.step"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
