(module Bus_Bar_25x10mm_M6 (layer F.Cu) (tedit 54C580CD)
  (attr virtual)
  (fp_text reference Bus_Bar_10mm (at 0 -5.75) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 5.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 10 10) (drill 6.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 connect rect (at 0 0) (size 25 10) (layers B.Cu B.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 1 connect rect (at 0 0) (size 12 10) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 1 thru_hole circle (at 5.25 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.25 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 5.25 -0.75) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 5.25 0.75) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.25 -0.75) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.25 0.75) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5 -1.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5 1.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -4.75 2.25) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -4.5 3) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -4 3.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.5 4) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -4.75 -2.25) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -4.5 -3) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -4 -3.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.5 -4) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.75 -4.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.75 4.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 5 -1.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 4.75 -2.25) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 4.5 -3) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 4 -3.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 3.5 -4) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 2.75 -4.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 5 1.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 4.75 2.25) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 4.5 3) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 4 3.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 3.5 4) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 2.75 4.5) (size 0.8 0.8) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
)
