(module NetTie-2_SMD_Pad0.25mm (layer F.Cu) (tedit 5C57DA04)
  (descr "Net tie, 2 pin, 0.5mm square SMD pads")
  (tags "net tie")
  (attr virtual)
  (fp_text reference NT1 (at 0 -0.35) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
  )
  (fp_text value GND (at 0 0.35) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
  )
  (fp_poly (pts (xy -0.125 -0.125) (xy 0.125 -0.125) (xy 0.125 0.125) (xy -0.125 0.125)) (layer F.Cu) (width 0))
  (pad 2 smd custom (at 0.25 0) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2)
    (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_circle (center 0 0) (end 0.125 0) (width 0))
      (gr_poly (pts
         (xy 0 -0.125) (xy -0.125 -0.125) (xy -0.125 0.125) (xy 0 0.125)) (width 0))
    ))
  (pad 1 smd custom (at -0.25 0) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2)
    (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_circle (center 0 0) (end 0.125 0) (width 0))
      (gr_poly (pts
         (xy 0 -0.125) (xy 0.125 -0.125) (xy 0.125 0.125) (xy 0 0.125)) (width 0))
    ))
)
