(module 1P_ESC_phase (layer F.Cu) (tedit 5BEDA112)
  (attr virtual)
  (fp_text reference J4 (at 0 2.7) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Conn_01x01_Female (at 0.1 2.5) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.05)))
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.5 2) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.8 1.5) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.2 1.5) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.5 1) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.8 0.5) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.8 0.5) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.2 0.5) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -0.6 0.5) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0.5) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.6 0.5) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.2 0.5) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.5 1) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -0.9 1) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -0.3 1) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.3 1) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.9 1) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.8 1.5) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.2 1.5) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -0.6 1.5) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 1.5) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.6 1.5) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.5 2) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -0.9 2) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -0.3 2) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.3 2) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.9 2) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 connect roundrect (at 0 1) (size 4.1 2.5) (layers F.Cu F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 1 connect roundrect (at 0 1) (size 4.1 2.5) (layers B.Cu B.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.5 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -0.3 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -0.9 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.3 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.5 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.9 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
)
