(module Shield_Laird_BMI-S-103_26.21x26.21x5.08mm (layer F.Cu) (tedit 543CF651)
  (solder_paste_margin -0.15)
  (fp_text reference Shield_BMI-S-103_26.21x26.21x5.08mm (at -9.75 12) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 9.75 12) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -12.5 -12.5) (end 12.5 -12.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 12.5 -12.5) (end 12.5 12.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 12.5 12.5) (end -12.5 12.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -12.5 12.5) (end -12.5 -12.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -14 -14) (end 14 -14) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 14 -14) (end 14 14) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 14 14) (end -14 14) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -14 14) (end -14 -14) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 smd rect (at -11.8 13.25) (size 3.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -6 13.25) (size 3.8 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 13.25) (size 3.8 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 6 13.25) (size 3.8 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 11.8 13.25) (size 3.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -11.8 -13.25) (size 3.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 11.8 -13.25) (size 3.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -6 -13.25) (size 3.8 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 -13.25) (size 3.8 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 6 -13.25) (size 3.8 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -13.25 -6 90) (size 3.8 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -13.25 0 90) (size 3.8 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -13.25 6 90) (size 3.8 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 13.25 -6 90) (size 3.8 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 13.25 0 90) (size 3.8 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 13.25 6 90) (size 3.8 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 13.25 -11.8 90) (size 3.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -13.25 -11.8 90) (size 3.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 13.25 11.8 90) (size 3.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -13.25 11.8 90) (size 3.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
