(module ST_MP34DB02 (layer F.Cu) (tedit 5999C968)
  (fp_text reference REF** (at -0.025 -3.1) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value ST_MP34DB02 (at -1.825 -0.05 270) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
  )
  (fp_line (start -1.5 -2) (end 1.5 -2) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.5 -2) (end -1.5 2) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.5 2) (end 1.5 2) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.5 2) (end 1.5 -2) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.75 -2.25) (end -1 -2.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.75 -2.25) (end -1.75 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.75 -2.25) (end 1 -2.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.75 -2.25) (end 1.75 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.75 1.5) (end 1.75 2.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.75 2.25) (end 1 2.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 2.25) (end -1.75 2.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.75 2.25) (end -1.75 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 0 1) (end 0 0.3) (layer F.Fab) (width 0.3))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.45 -1.05) (size 0.6 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 4 smd roundrect (at 0.45 -1.05) (size 0.6 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 2 smd roundrect (at -0.45 -0.35) (size 0.6 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 3 smd roundrect (at 0.45 -0.35) (size 0.6 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 5 smd roundrect (at 0 -1.75) (size 2.8 0.35) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 5 smd roundrect (at 0 1.75) (size 2.8 0.35) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 5 smd roundrect (at -1.25 0) (size 0.35 3.8) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 5 smd roundrect (at 1.25 0) (size 0.35 3.8) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0.9) (size 0.3302 0.3302) (drill 0.3302) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 smd roundrect (at 0 0.35) (size 0.75 0.3) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 5 smd roundrect (at -0.65 1.15) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 5 smd roundrect (at 0.65 1.15) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 5 smd roundrect (at -0.475 0.525 315) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 5 smd roundrect (at 0.475 0.525 315) (size 0.65 0.3) (layers F.Cu F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 1 thru_hole circle (at -0.6 -1.1 315) (size 0.5 0.5) (drill 0.3048) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -0.6 -0.4 315) (size 0.5 0.5) (drill 0.3048) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.6 -0.4 315) (size 0.5 0.5) (drill 0.3048) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.6 -1.1 315) (size 0.5 0.5) (drill 0.3048) (layers *.Cu F.Mask))
  (pad 5 smd roundrect (at -0.8 -1.75) (size 1.2 0.3) (layers F.Paste)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 6 smd roundrect (at 0.8 -1.75) (size 1.2 0.3) (layers F.Paste)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 5 smd roundrect (at -0.8 1.75) (size 1.2 0.3) (layers F.Paste)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 5 smd roundrect (at 0.8 1.75) (size 1.2 0.3) (layers F.Paste)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 5 smd roundrect (at 1.25 -0.65 270) (size 1 0.3) (layers F.Paste)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 5 smd roundrect (at 1.25 0.65 270) (size 1 0.3) (layers F.Paste)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 5 smd roundrect (at -1.25 0.65 270) (size 1 0.3) (layers F.Paste)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 5 smd roundrect (at -1.25 -0.65 270) (size 1 0.3) (layers F.Paste)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 5 smd roundrect (at -0.65 1 270) (size 0.6 0.3) (layers F.Paste)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 5 smd roundrect (at 0 0.35) (size 0.7 0.3) (layers F.Paste)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 5 smd roundrect (at 0.65 1 90) (size 0.6 0.3) (layers F.Paste)(roundrect_rratio 0.1))
)
