(module TH_4P_1.25mm (layer F.Cu) (tedit 581F1A2E)
  (solder_mask_margin 0.01)
  (fp_text reference REF** (at 0 1.2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value TH_4P_1.25mm (at 0 -1.2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -2.5 -0.625) (end 2.5 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.5 -0.625) (end 2.5 0.625) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.5 0.625) (end -2.5 0.625) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.5 0.625) (end -2.5 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 1 thru_hole rect (at -1.875 0) (size 0.8 1.05) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole roundrect (at -0.625 0) (size 0.8 1.05) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 thru_hole roundrect (at 0.625 0) (size 0.8 1.05) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 thru_hole roundrect (at 1.875 0) (size 0.8 1.05) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
)
