(module JST_ZH_B5B-ZR (layer F.Cu) (tedit 55291013)
  (solder_mask_margin -0.05)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.125) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value JST_ZH_B5B-ZR (at 0 -2.375) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 5 -2.25) (end 5 2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5 2.25) (end -5 2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5 2.25) (end -5 -2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5 -2.25) (end 5 -2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.5 -1.75) (end -4.5 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.5 1.75) (end 4.5 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.5 1.75) (end 4.5 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.5 -1.75) (end 4.5 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 thru_hole rect (at -3 0.45) (size 1.3 2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -1.5 0.45) (size 1.3 2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 0 0.45) (size 1.3 2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 1.5 0.45) (size 1.3 2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 3 0.45) (size 1.3 2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 3D/SH/JST_ZH_B5B-ZR.wrl
    (at (xyz 0 -0.06900000000000001 0))
    (scale (xyz 0.393701 0.393701 0.393701))
    (rotate (xyz 270 0 0))
  )
)
