(module Avago_APDS-9950 (layer F.Cu) (tedit 55096DE1)
  (solder_mask_margin 0.05)
  (solder_paste_margin -0.075)
  (attr smd)
  (fp_text reference U3 (at 0 -2.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value Avago_APDS-9950 (at -2 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_arc (start 0 1.39) (end 0.403 1.19) (angle 232.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.403 1.19) (end 0.403 1.19) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_circle (center 1.7 -1.9) (end 1.7 -2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0.8 2.1) (end 1.3 2.1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.3 2.1) (end 1.3 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.3 2.1) (end -1.3 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.3 2.1) (end -0.8 2.1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.3 -2.1) (end 1.3 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.3 -2.1) (end 0.8 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.3 -2.1) (end -0.8 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.3 -2.1) (end -1.3 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_circle (center 0 -1.01) (end 0.75 -1.01) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.43 -2.22) (end 1.43 2.22) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.43 2.22) (end -1.43 2.22) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.43 2.22) (end -1.43 -2.22) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.43 -2.22) (end 1.43 -2.22) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 smd rect (at 0.7 -1.455) (size 0.6 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.7 -0.485) (size 0.6 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.7 0.485) (size 0.6 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.7 1.455) (size 0.6 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.7 1.455) (size 0.6 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.7 0.485) (size 0.6 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.7 -0.485) (size 0.6 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.7 -1.455) (size 0.6 0.72) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Sensor_Optical.3dshapes/Avago_APDS-9950.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.393700787402 0.393700787402 0.393700787402))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
