(module 5750_C (layer F.Cu) (tedit 5C3EE79D)
  (tags "2220 5750 5650")
  (solder_mask_margin 0.05)
  (solder_paste_margin -0.05)
  (attr smd)
  (fp_text reference C2 (at 4.5 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value 5750_C (at 0 -2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -2.85 2.5) (end -2.85 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.85 2.5) (end -2.85 2.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.85 -2.5) (end 2.85 2.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.85 -2.5) (end 2.85 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.1 -2.75) (end -3.1 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.1 2.75) (end -3.1 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.1 -2.75) (end 3.1 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.1 -2.75) (end 3.1 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.2 0) (end -1.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.2 0) (end 1.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 -2.6) (end 1.5 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 2.6) (end 1.5 2.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_poly (pts (xy 0.15 -0.5) (xy 0.15 0.5) (xy 0.35 0.5) (xy 0.35 -0.5)) (layer F.SilkS) (width 0.05))
  (fp_poly (pts (xy -0.35 -0.5) (xy -0.35 0.5) (xy -0.15 0.5) (xy -0.15 -0.5)) (layer F.SilkS) (width 0.05))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.6 0) (size 1.2 4.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.042))
  (pad 2 smd roundrect (at 2.6 0) (size 1.2 4.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.042))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_2220_5650Metric.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
