
(footprint I-PEX_20525-220E-02 (layer F.Cu) (tedit 65420F96)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -3.145 -3.635 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value I-PEX_20525-220E-02 (at 5.355 5.105 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 smd rect (at -3.8 -1.48) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P1 smd rect (at -4.7 -1.43) (size 0.55 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P2 smd rect (at -6.445 -0.68) (size 0.71 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P3 smd rect (at 4.7 -1.43) (size 0.55 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P4 smd rect (at 6.445 -0.68) (size 0.71 1.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -3.4 -1.48) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -3.0 -1.48) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -2.6 -1.48) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -2.2 -1.48) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -1.8 -1.48) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -1.4 -1.48) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -1.0 -1.48) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -0.6 -1.48) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -0.2 -1.48) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at 0.2 -1.48) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at 0.6 -1.48) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P7 smd rect (at -2.4 -0.555) (size 0.55 0.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P8 smd rect (at 2.4 -0.555) (size 0.55 0.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P5 smd rect (at -6.445 1.645) (size 0.71 1.85) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P6 smd rect (at 6.445 1.645) (size 0.71 1.85) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at 1.0 -1.48) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at 1.4 -1.48) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at 1.8 -1.48) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at 2.2 -1.48) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at 2.6 -1.48) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at 3.0 -1.48) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at 3.4 -1.48) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at 3.8 -1.48) (size 0.2 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P9 smd rect (at 0.0 -0.555) (size 0.55 0.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start -6.6 -1.53) (end 6.6 -1.53) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.6 -1.53) (end 6.6 2.62) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.6 2.62) (end -6.6 2.62) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.6 2.62) (end -6.6 -1.53) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_circle (center -3.87 -2.26) (end -3.7805594 -2.26) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_circle (center -3.87 -2.25) (end -3.77 -2.25) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -7.8 -2.7) (end 7.8 -2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 7.8 -2.7) (end 7.8 4.07) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 7.8 4.07) (end -7.8 4.07) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -7.8 4.07) (end -7.8 -2.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch full 0.508)
    (connect_pads (clearance 0))
    (min_thickness 0.01)
    (keepout (tracks not_allowed) (vias not_allowed) (pads not_allowed ) (copperpour not_allowed) (footprints allowed))
    (fill (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy -6.09 2.58)
        (xy -6.09 0.71)
        (xy -6.8 0.71)
        (xy -6.8 -0.02)
        (xy -6.08 -0.02)
        (xy -6.08 -1.33)
        (xy -4.99 -1.33)
        (xy -4.99 -0.97)
        (xy -4.43 -0.97)
        (xy -4.43 -0.83)
        (xy -2.69 -0.83)
        (xy -2.69 -0.27)
        (xy -2.11 -0.27)
        (xy -2.11 -0.83)
        (xy -0.29 -0.83)
        (xy -0.29 -0.27)
        (xy 0.29 -0.27)
        (xy 0.29 -0.83)
        (xy 2.11 -0.83)
        (xy 2.11 -0.27)
        (xy 2.69 -0.27)
        (xy 2.69 -0.83)
        (xy 4.43 -0.83)
        (xy 4.43 -0.97)
        (xy 4.99 -0.97)
        (xy 4.99 -1.33)
        (xy 6.08 -1.33)
        (xy 6.08 -0.02)
        (xy 6.8 -0.02)
        (xy 6.8 0.71)
        (xy 6.08 0.71)
        (xy 6.08 2.58)
        (xy 6.8 2.58)
        (xy 6.8 4.07)
        (xy -6.8 4.07)
        (xy -6.8 2.58)
      )
    )
  )
  (fp_line (start -6.6 -1.645) (end -5.37 -1.645) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.37 -1.645) (end 6.6 -1.645) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.58 2.62) (end 5.58 2.62) (layer F.SilkS) (width 0.127))
)