(module TI_DSBGA-4_0.675x0.675mm_P0.35mm (layer F.Cu) (tedit 5BB5AD6D)
  (attr smd)
  (fp_text reference U2 (at 0 -1.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value LP5907UVE-2.8 (at 0 0.95) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
  )
  (fp_line (start -0.3375 -0.3375) (end 0.3375 -0.3375) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.3375 -0.3375) (end 0.3375 0.3375) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.3375 0.3375) (end -0.3375 0.3375) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.3375 0.3375) (end -0.3375 -0.3375) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.5 -0.5) (end -0.2 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 -0.5) (end -0.5 -0.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.5 -0.5) (end 0.2 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.5 -0.5) (end 0.5 -0.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 0.5) (end -0.5 0.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.5 0.5) (end -0.2 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.5 0.5) (end 0.5 0.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.5 0.5) (end 0.2 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center -0.75 -0.45) (end -0.7 -0.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad A1 smd circle (at -0.175 -0.175) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd circle (at -0.175 0.175) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd circle (at 0.175 -0.175) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd circle (at 0.175 0.175) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Package_BGA.3dshapes/DSBGA-4_0.675x0.675mm_P0.35mm.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
