(module C&K_KMT071_NGJ_LHS (layer F.Cu) (tedit 543AE97F)
  (attr smd)
  (fp_text reference SW2 (at 0 -1.8) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value FUNC (at 0 2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 0 -0.5) (end -0.4 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.9 0.9) (end 0.9 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0 0.5) (end 0 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0 -0.9) (end 0 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.9 -0.9) (end 0.9 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.5 -0.4) (end -1.5 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.9 -1.3) (end 0.9 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.9 1.3) (end 0.9 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.5 0.4) (end 1.5 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 0.5) (layer Cmts.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.2 -1.8) (end 2.2 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.2 -1.8) (end 2.2 1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.2 1.8) (end -2.2 1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.2 1.8) (end -2.2 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 smd rect (at -1.475 -0.95) (size 0.65 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.475 0.95) (size 0.65 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.475 -0.95) (size 0.65 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.475 0.95) (size 0.65 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
