(module Crystal_2-SMD_1.6x1.0mm (layer F.Cu) (tedit 5818EA25)
  (solder_mask_margin 0.02)
  (solder_paste_margin -0.05)
  (attr smd)
  (fp_text reference Y1 (at 0 -1.1) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value 32.768kHz (at 0 0.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.127 0.127) (thickness 0.03175)))
  )
  (fp_line (start 0.799999 0.6) (end -0.799999 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.799999 -0.6) (end 0.799999 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.799999 0.6) (end -0.8 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.55 0) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (pad 2 smd roundrect (at 0.55 0) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Crystal.3dshape/SMD_Crystal_2P_1.6x1.0mm.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
