(module JST_ZH_B6B-ZR (layer F.Cu) (tedit 591D82A8)
  (solder_mask_margin -0.05)
  (fp_text reference J3 (at 0 -1.125) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value BRAKE (at 0 -2.3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 5.5 -2) (end 5.5 2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.5 2) (end -5.5 2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.5 2) (end -5.5 -2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.5 -2) (end 5.5 -2) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.25 -1.75) (end -5.25 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -5.25 1.75) (end 5.25 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 5.25 1.75) (end 5.25 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -5.25 -1.75) (end 5.25 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.75 0.45) (size 1.3 2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -2.25 0.45) (size 1.3 2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at -0.75 0.45) (size 1.3 2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 0.75 0.45) (size 1.3 2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 2.25 0.45) (size 1.3 2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 3.75 0.45) (size 1.3 2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 3D/SH/JST_ZH_B6B-ZR.step
    (at (xyz 0 -0.06900000000000001 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
