(module Knowles_SPH0645LM4H-B (layer F.Cu) (tedit 5C1E0E89)
  (solder_mask_margin 0.04)
  (solder_paste_margin -0.01)
  (attr smd)
  (fp_text reference U3 (at 2.1 0.35 -90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value Knowles_SPH0645LM4H-B (at 1.8 -0.7 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_arc (start 0 0) (end -0.65 0) (angle 45) (layer F.Paste) (width 0.25))
  (fp_arc (start 0 0) (end 0 0.65) (angle 45) (layer F.Paste) (width 0.25))
  (fp_arc (start 0 0) (end 0.65 0) (angle 45) (layer F.Paste) (width 0.25))
  (fp_arc (start 0 0) (end 0 -0.65) (angle 45) (layer F.Paste) (width 0.25))
  (fp_circle (center -1.8 -2.6) (end -1.8 -2.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.5 1.3) (end 1 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.5 0.8) (end 1.5 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.5 1.3) (end -1.5 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.5 1.3) (end -1 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.5 -2.7) (end 1 -2.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.5 -2.2) (end 1.5 -2.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.5 -2.7) (end -1.5 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.5 -2.7) (end -1 -2.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.325 -2.46) (end 1.325 -2.46) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.325 1.04) (end -1.325 -2.46) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.325 1.04) (end 1.325 -2.46) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.325 1.04) (end 1.325 1.04) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0.662 0) (layer F.Mask) (width 0.4))
  (pad 3 smd custom (at 0 0.662) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_circle (center 0 -0.662) (end 0.662 -0.662) (width 0.3))
    ))
  (pad 4 smd rect (at 0.9 -1.252) (size 0.6 0.522) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.9 -1.252) (size 0.6 0.522) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.9 -2.074) (size 0.6 0.522) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0 -2.074) (size 0.6 0.522) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.9 -2.074) (size 0.6 0.522) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.6 0.6) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Sensor_Audio.3dshapes/Knowles_SPH0645LM4H-B.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
