(module QFN-20-TE (layer F.Cu) (tedit 54989101)
  (solder_mask_margin 0.05)
  (solder_paste_margin -0.04)
  (fp_text reference QFN-20-TE (at -2.6 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 2.7 0 90) (layer Cmts.User)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center -1.6 2.5) (end -1.7 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start -1.5 2.1) (end -2.1 2.1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.1 2.1) (end -2.1 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.1 1.5) (end 2.1 2.1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.1 2.1) (end 1.5 2.1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.5 -2.1) (end 2.1 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.1 -2.1) (end 2.1 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.1 -2.1) (end -1.5 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.1 -2.1) (end -2.1 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.25 -2.25) (end 2.25 -2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.25 -2.25) (end 2.25 2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.25 2.25) (end -2.25 2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.25 2.25) (end -2.25 -2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 21 smd rect (at 0 0) (size 2.05 2.05) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad 21 smd rect (at -0.55 -0.55) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 0.55 -0.55) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 0.55 0.55) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at -0.55 0.55) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at -0.6 0) (size 0.6858 0.6858) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad 21 thru_hole circle (at 0.6 0) (size 0.6858 0.6858) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad 21 thru_hole circle (at 0 -0.6) (size 0.6858 0.6858) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad 21 thru_hole circle (at 0 0.6) (size 0.6858 0.6858) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad 21 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.6858 0.6858) (drill 0.3302) (layers *.Cu))
  (pad 1 smd oval (at -1 1.65) (size 0.28 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -0.5 1.65) (size 0.28 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at 0 1.65) (size 0.28 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at 0.5 1.65) (size 0.28 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 1 1.65) (size 0.28 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd oval (at 1 -1.65) (size 0.28 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd oval (at 0.5 -1.65) (size 0.28 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd oval (at 0 -1.65) (size 0.28 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd oval (at -0.5 -1.65) (size 0.28 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd oval (at -1 -1.65) (size 0.28 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at 1.65 1 90) (size 0.28 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at 1.65 0.5 90) (size 0.28 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at 1.65 0 90) (size 0.28 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at 1.65 -0.5 90) (size 0.28 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at 1.65 -1 90) (size 0.28 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd oval (at -1.65 -1 90) (size 0.28 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd oval (at -1.65 -0.5 90) (size 0.28 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd oval (at -1.65 0 90) (size 0.28 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd oval (at -1.65 0.5 90) (size 0.28 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd oval (at -1.65 1 90) (size 0.28 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
