(module "10P_Oval_3x1_1.25mm" (layer F.Cu) (tedit 5E00968C)
  (solder_mask_margin 0.01)
  (attr virtual)
  (fp_text reference "J6" (at -6.725 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value "HR_PWM" (at 0 2.1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_circle (center -6.35 1.675) (end -6.25 1.675) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad "8" connect oval (at 3.125 0) (size 1 3) (layers "F.Cu" "F.Mask"))
  (pad "7" connect oval (at 1.875 0) (size 1 3) (layers "F.Cu" "F.Mask"))
  (pad "6" connect oval (at 0.625 0) (size 1 3) (layers "F.Cu" "F.Mask"))
  (pad "5" connect oval (at -0.625 0) (size 1 3) (layers "F.Cu" "F.Mask"))
  (pad "4" connect oval (at -1.875 0) (size 1 3) (layers "F.Cu" "F.Mask"))
  (pad "3" connect oval (at -3.125 0) (size 1 3) (layers "F.Cu" "F.Mask"))
  (pad "2" connect oval (at -4.375 0) (size 1 3) (layers "F.Cu" "F.Mask"))
  (pad "1" connect rect (at -5.625 0) (size 1 3) (layers "F.Cu" "F.Mask"))
  (pad "9" connect oval (at 4.375 0) (size 1 3) (layers "F.Cu" "F.Mask"))
  (pad "10" connect oval (at 5.625 0) (size 1 3) (layers "F.Cu" "F.Mask"))
)
