(footprint "1005_B"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(tags "0402 1005 Capacitor")
	(property "Reference" "C42"
		(at 0.85 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "f8e7c50d-4657-4fc2-9a31-97496243aa8d")
		(effects
			(font
				(size 0.4 0.4)
				(thickness 0.1)
			)
			(justify left)
		)
	)
	(property "Value" "0.1uF"
		(at 0.85 0.375 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "834b4ed7-4d61-4c86-a683-e3654632c5e4")
		(effects
			(font
				(size 0.2 0.2)
				(thickness 0.05)
			)
			(justify left)
		)
	)
	(property "Footprint" "1005_B"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "da6b5f0c-e37b-4e15-8de3-c921af5a119b")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "255b5633-2e7a-4185-b07f-52a89d7df97c")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "4a4c2183-aa0f-4431-9381-f08ee5e7af2c")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Dielectric" "X5R"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "4dc95868-2290-400c-ae05-2fa2b1b97b6e")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Footprint_Density" "C"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "2b9d7f21-a178-4c96-9118-9723174fd9dc")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Footprint_Library" "Capacitor_SMD"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "72246b9e-d34a-4e7a-9558-a90514313a4c")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "JLCPCB Part" "C1525"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "3961f096-6576-46fd-b8e4-ec3db80b0d05")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "LCSC" "C162179"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "93815b61-05fe-42d5-a800-c0096aa86951")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "MFG" "Murata Electronics"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "942f49e8-f342-4de2-bc84-209febf6afd9")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "MPN" "GRM155R62A104ME14D"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "66f31468-8317-47ee-a194-abf7d82b0bd6")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Mouser" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "90df2e1f-7a28-4e75-afb5-921c07cb7219")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Note" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "09c48ec3-8b51-4506-bfe3-fae3edb18fa5")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Package" "1005"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "c1ec110b-5a9f-4a1b-9e91-ccf66d95f63c")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Sim.Device" "SPICE"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "1c57b1e1-84fe-4c38-b739-e587f6bb2ee2")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Sim.Params" "type=\"C\" model=\"100n\" lib=\"\""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "bc8663c1-3593-4887-91a8-b579752f2f09")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Sim.Pins" "1=1 2=2"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "34b389ef-a437-4f71-a6d1-3fa4d3e1961d")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Tolerance" "10%"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "ddf83cde-4b77-456e-8cbb-b86c3157441f")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Voltage" "100V"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "00e55e35-1ace-4270-b45d-72a17c03efe1")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(solder_mask_margin 0.03)
	(solder_paste_margin -0.02)
	(attr smd)
	(fp_poly
		(pts
			(xy 0.225 -0.325) (xy -0.225 -0.325) (xy -0.225 -0.475) (xy 0.225 -0.475)
		)
		(stroke
			(width 0)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "57719c3f-f1e2-4e3b-a6f6-8e0f2a2e70b4")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy 0.225 0.475) (xy -0.225 0.475) (xy -0.225 0.325) (xy 0.225 0.325)
		)
		(stroke
			(width 0)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "3dd6a80b-6f59-4be4-bc3e-8b354aa89d70")
	)
	(fp_line
		(start -0.9 -0.125)
		(end -0.9 0.125)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "969d64c4-df13-496d-8434-16702210d259")
	)
	(fp_line
		(start -0.625 0.4)
		(end 0.625 0.4)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "3e2ca2b9-509f-4575-833f-186231b48f13")
	)
	(fp_line
		(start 0.625 -0.4)
		(end -0.625 -0.4)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "b06a48b6-2d65-467e-9643-6880d916bf04")
	)
	(fp_line
		(start 0.9 0.125)
		(end 0.9 -0.125)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "9c43a527-bb33-4905-a2bc-c436bd17c1e8")
	)
	(fp_arc
		(start -0.9 -0.125)
		(mid -0.819454 -0.319454)
		(end -0.625 -0.4)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "ecce51e3-dbc2-479a-a46b-1359a1295ca2")
	)
	(fp_arc
		(start -0.625 0.4)
		(mid -0.819454 0.319454)
		(end -0.9 0.125)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "808c45fc-eb18-4dfc-98ef-7abda2240239")
	)
	(fp_arc
		(start 0.625 -0.4)
		(mid 0.819454 -0.319454)
		(end 0.9 -0.125)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "7d78b40a-5427-4b6a-b74c-685e17963a8a")
	)
	(fp_arc
		(start 0.9 0.125)
		(mid 0.819454 0.319454)
		(end 0.625 0.4)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "79937770-0c62-4309-818a-049b1ee5d93b")
	)
	(fp_rect
		(start -0.5 -0.25)
		(end 0.5 0.25)
		(stroke
			(width 0.025)
			(type solid)
		)
		(fill none)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "d8593e18-0b4c-4c54-a107-6ea8cd76b701")
	)
	(pad "" smd circle
		(at -0.5 0)
		(size 0.4 0.4)
		(layers "F.Paste")
		(uuid "5facdda8-34e5-42d5-b278-10e5946aa3c6")
	)
	(pad "" smd circle
		(at 0.5 0)
		(size 0.4 0.4)
		(layers "F.Paste")
		(uuid "6b76b0e3-7225-42a8-b514-1e59de160c00")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -0.5 0)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(chamfer_ratio 0.05)
		(chamfer top_right bottom_right)
		(uuid "e2177e58-d4c8-45f0-8cb6-968cd47d3fa1")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at 0.5 0)
		(size 0.5 0.5)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.25)
		(chamfer_ratio 0.05)
		(chamfer top_left bottom_left)
		(uuid "eda3421e-bd66-4f0b-be77-add58201a8f6")
	)
	(model "${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0402_1005Metric.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
