(module miniSO-8 (layer F.Cu) (tedit 5425D1DE)
  (attr smd)
  (fp_text reference U5 (at -2.3 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value ST_TS4902 (at 1.3 0 90) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_circle (center -1.5 1.5) (end -1.75 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.75 -1.75) (end 1.75 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.75 -1.75) (end -1.75 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_text user 1 (at -1.1 3.2 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1.75 1.75) (end -1.75 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.75 -1.75) (end 1.75 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd oval (at -0.975 2.175) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -0.325 2.175) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at 0.325 2.175) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at 0.975 2.175) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 0.975 -2.175) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at 0.325 -2.175) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at -0.325 -2.175) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at -0.975 -2.175) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
