(module TF-BGA-90_0.8mm (layer F.Cu) (tedit 5855AC4E)
  (solder_mask_margin 0.03)
  (solder_paste_margin -0.02)
  (attr smd)
  (fp_text reference U3 (at 0 -7.1) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value ISSI_IS42S32160F-7BLI (at -0.5 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start 4.2 6.7) (end 4.2 6.2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 4.2 6.7) (end 3.7 6.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -4.2 6.7) (end -3.7 6.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -4.2 6.7) (end -4.2 6.2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 4.2 -6.7) (end 4.2 -6.2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 4.2 -6.7) (end 3.7 -6.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -4.2 -6.7) (end -3.7 -6.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -4.2 -6.7) (end -4.2 -6.2) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -4 6.5) (end -4 -6.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 4 6.5) (end -4 6.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 4 -6.5) (end 4 6.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -4 -6.5) (end 4 -6.5) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_circle (center -4.4 -6.65) (end -4.4 -6.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad R9 smd circle (at 3.2 5.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad P9 smd circle (at 3.2 4.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad N9 smd circle (at 3.2 4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad M9 smd circle (at 3.2 3.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad L9 smd circle (at 3.2 2.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad K9 smd circle (at 3.2 1.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad J9 smd circle (at 3.2 0.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad H9 smd circle (at 3.2 0) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad G9 smd circle (at 3.2 -0.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad F9 smd circle (at 3.2 -1.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad E9 smd circle (at 3.2 -2.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad D9 smd circle (at 3.2 -3.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad C9 smd circle (at 3.2 -4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad B9 smd circle (at 3.2 -4.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad A9 smd circle (at 3.2 -5.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad R8 smd circle (at 2.4 5.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad P8 smd circle (at 2.4 4.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad N8 smd circle (at 2.4 4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad M8 smd circle (at 2.4 3.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad L8 smd circle (at 2.4 2.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad K8 smd circle (at 2.4 1.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad J8 smd circle (at 2.4 0.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad H8 smd circle (at 2.4 0) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad G8 smd circle (at 2.4 -0.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad F8 smd circle (at 2.4 -1.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad E8 smd circle (at 2.4 -2.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad D8 smd circle (at 2.4 -3.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad C8 smd circle (at 2.4 -4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad B8 smd circle (at 2.4 -4.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad A8 smd circle (at 2.4 -5.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad R7 smd circle (at 1.6 5.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad P7 smd circle (at 1.6 4.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad N7 smd circle (at 1.6 4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad M7 smd circle (at 1.6 3.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad L7 smd circle (at 1.6 2.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad K7 smd circle (at 1.6 1.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad J7 smd circle (at 1.6 0.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad H7 smd circle (at 1.6 0) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad G7 smd circle (at 1.6 -0.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad F7 smd circle (at 1.6 -1.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad E7 smd circle (at 1.6 -2.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad D7 smd circle (at 1.6 -3.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad C7 smd circle (at 1.6 -4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad B7 smd circle (at 1.6 -4.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad A7 smd circle (at 1.6 -5.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad R3 smd circle (at -1.6 5.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad P3 smd circle (at -1.6 4.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad N3 smd circle (at -1.6 4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad M3 smd circle (at -1.6 3.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad L3 smd circle (at -1.6 2.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad K3 smd circle (at -1.6 1.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad J3 smd circle (at -1.6 0.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad H3 smd circle (at -1.6 0) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad G3 smd circle (at -1.6 -0.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad F3 smd circle (at -1.6 -1.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad E3 smd circle (at -1.6 -2.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad D3 smd circle (at -1.6 -3.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad C3 smd circle (at -1.6 -4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad B3 smd circle (at -1.6 -4.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad A3 smd circle (at -1.6 -5.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad R2 smd circle (at -2.4 5.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad P2 smd circle (at -2.4 4.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad N2 smd circle (at -2.4 4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad M2 smd circle (at -2.4 3.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad L2 smd circle (at -2.4 2.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad K2 smd circle (at -2.4 1.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad J2 smd circle (at -2.4 0.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad H2 smd circle (at -2.4 0) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad G2 smd circle (at -2.4 -0.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad F2 smd circle (at -2.4 -1.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad E2 smd circle (at -2.4 -2.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad D2 smd circle (at -2.4 -3.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad C2 smd circle (at -2.4 -4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad B2 smd circle (at -2.4 -4.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad A2 smd circle (at -2.4 -5.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad R1 smd circle (at -3.2 5.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad P1 smd circle (at -3.2 4.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad N1 smd circle (at -3.2 4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad M1 smd circle (at -3.2 3.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad L1 smd circle (at -3.2 2.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad K1 smd circle (at -3.2 1.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad J1 smd circle (at -3.2 0.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad H1 smd circle (at -3.2 0) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad G1 smd circle (at -3.2 -0.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad F1 smd circle (at -3.2 -1.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad E1 smd circle (at -3.2 -2.4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad D1 smd circle (at -3.2 -3.2) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad C1 smd circle (at -3.2 -4) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad B1 smd circle (at -3.2 -4.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (pad A1 smd circle (at -3.2 -5.6) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 2))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Package_BGA.3dshapes/TF-BGA-90_13x8_0.8mm.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
