(module SON-6_0.5mm (layer F.Cu) (tedit 5426B230)
  (attr smd)
  (fp_text reference U2 (at 0 -1.3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value TI_TPS62260 (at -1.2 0 90) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_text user 1 (at -0.6 1.1 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -0.9 -0.675) (end 0.9 -0.675) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.9 -0.675) (end 0.9 0.675) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.9 0.675) (end -0.9 0.675) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.9 0.675) (end -0.9 -0.675) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -0.5 0.385) (size 0.3 0.52) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad 2 smd rect (at 0 0.385) (size 0.3 0.52) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad 3 smd rect (at 0.5 0.385) (size 0.3 0.52) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad 4 smd rect (at 0.5 -0.385) (size 0.3 0.52) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad 5 smd rect (at 0 -0.385) (size 0.3 0.52) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad 6 smd rect (at -0.5 -0.385) (size 0.3 0.52) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05) (solder_paste_margin -0.025))
  (pad 1 smd oval (at -0.5 0.385) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at 0 0.385) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at 0.5 0.385) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at 0.5 -0.385) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 0 -0.385) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at -0.5 -0.385) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
