(footprint "ublox_NEO" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (descr "ublox NEO 6/7/8, (https://www.u-blox.com/sites/default/files/NEO-8Q-NEO-M8-FW3_HardwareIntegrationManual_%28UBX-15029985%29_0.pdf)")
  (tags "GPS ublox NEO 6/7/8")
  (property "Field2" "")
  (property "Sheetfile" "Flight Controller.kicad_sch")
  (property "Sheetname" "Flight Controller")
  (attr smd)
  (fp_text reference "U42" (at 0 -9) (layer "F.SilkS")
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 5134c756-b45d-4fe1-a091-25205c4cc080)
  )
  (fp_text value "NEO-D9S" (at 0 0.8) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 13e22067-5a75-4f0f-8668-6f9cf22c99eb)
  )
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at 0 -0.8) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 2759177b-d01b-468f-b000-fbf7aba31e96)
  )
  (fp_line (start -6.9 -7.66) (end -6.21 -7.66)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp a10f7a8a-436a-4336-9470-86cad69874d8))
  (fp_line (start -6.21 -8.11) (end -6.21 -7.66)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 63df3aab-e105-4212-9819-43540cea36c6))
  (fp_line (start -6.21 -8.11) (end 6.21 -8.11)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 3c031ea8-cc5c-4716-bf89-2ef32615f0a5))
  (fp_line (start -6.21 0.26) (end -6.21 1.94)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 6d6b533d-33a5-406d-b714-7caff3c72e40))
  (fp_line (start -6.21 7.66) (end -6.21 8.11)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp e465db2d-714d-472c-8eb1-2e2bac933582))
  (fp_line (start -6.21 8.11) (end 6.21 8.11)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp df98b1a0-5326-4737-92d3-65f8a14dab56))
  (fp_line (start 6.21 -8.11) (end 6.21 -7.66)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 714aef57-70a7-4066-a5c1-22bdf395f990))
  (fp_line (start 6.21 0.26) (end 6.21 1.94)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 5eddc1c4-37dc-4d3b-acf0-a170139e39a4))
  (fp_line (start 6.21 7.66) (end 6.21 8.1)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 5472dc14-a423-4a59-afc5-8eb5fa0d1e7d))
  (fp_line (start -7.15 -8.25) (end -7.15 8.25)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 0a50e543-701a-47d2-b29f-cc09df5fe2b8))
  (fp_line (start -7.15 -8.25) (end 7.15 -8.25)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp eb9c9bf1-d537-4e4c-ba3b-f26b8f6c2a89))
  (fp_line (start -7.15 8.25) (end 7.15 8.25)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp e5f73a5a-fa90-4db1-9b62-7233e5e4dd5f))
  (fp_line (start 7.15 -8.25) (end 7.15 8.25)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 53baa426-6151-4ddc-a95a-c68fcb907d31))
  (fp_line (start -6.1 -7) (end -6.1 8)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp ddb00863-ec56-4630-a6c6-ea141cf17932))
  (fp_line (start -6.1 8) (end 6.1 8)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 9280f89e-acf9-4c74-9510-a2678c7ceac7))
  (fp_line (start -5.1 -8) (end -6.1 -7)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 5702d932-5c40-452d-a92b-a0d98dca7cf3))
  (fp_line (start -5.1 -8) (end 6.1 -8)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp dee03e72-ec78-4448-9316-d1c1cc4c354d))
  (fp_line (start 6.1 -8) (end 6.1 8)
    (stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 98a832cd-fcac-4050-8726-fb2cf7304543))
  (pad "1" smd roundrect (at -6 -7) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp f3d658ae-162c-4c42-ba91-d446d5a2abb2))
  (pad "2" smd roundrect (at -6 -5.9) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 87e529b3-def7-41f3-8623-06daf42d3706))
  (pad "3" smd roundrect (at -6 -4.8) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 9e688e3d-8222-4d9f-8a32-016beaa3b1de))
  (pad "4" smd roundrect (at -6 -3.7) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 9c889573-fe24-4a53-a950-b3793b277eeb))
  (pad "5" smd roundrect (at -6 -2.6) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 10e32ca8-5def-43f0-9158-b0af906467b8))
  (pad "6" smd roundrect (at -6 -1.5) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp d70c8b07-1628-4f53-b96a-4f43e6d71088))
  (pad "7" smd roundrect (at -6 -0.4) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp fc72a3fc-f337-47b2-8789-6b9f61dc0d64))
  (pad "8" smd roundrect (at -6 2.6) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 5979800b-a274-4327-95a8-718db5cb6aa0))
  (pad "9" smd roundrect (at -6 3.7) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 5ce5692b-931e-4cbd-9e25-a50c0c08e50f))
  (pad "10" smd roundrect (at -6 4.8) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp eca766fd-8ca0-41c3-9824-f2c4c47e408f))
  (pad "11" smd roundrect (at -6 5.9) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 81d1fa23-f797-498f-ba3c-80282b8bbc2a))
  (pad "12" smd roundrect (at -6 7) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 592a4200-a96b-42d3-871d-7dcb43960739))
  (pad "13" smd roundrect (at 6 7) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp ed85c848-2dcd-4db5-8f7d-1080ed8914d2))
  (pad "14" smd roundrect (at 6 5.9) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 4df210e4-8680-4a14-8de9-fa76e6faf1c0))
  (pad "15" smd roundrect (at 6 4.8) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp e0cd87ca-f3c4-4579-a7cc-77d2c96e1737))
  (pad "16" smd roundrect (at 6 3.7) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 7bd10900-01f9-48ce-bd1b-56e76b96f6a1))
  (pad "17" smd roundrect (at 6 2.6) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 383480a1-1033-4f3a-9fba-539f37f2374a))
  (pad "18" smd roundrect (at 6 -0.4) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 56907137-2055-4c95-94b1-5994d376857d))
  (pad "19" smd roundrect (at 6 -1.5) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 8836694a-78d4-4682-92b4-3d9167fc37d1))
  (pad "20" smd roundrect (at 6 -2.6) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp fac5bd1c-8515-4d25-9de9-aac463e41969))
  (pad "21" smd roundrect (at 6 -3.7) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 7a7cc43c-7b2c-4982-91c0-d19e644c36d7))
  (pad "22" smd roundrect (at 6 -4.8) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp b29efe79-d088-43b9-98f7-465fadb8aecb))
  (pad "23" smd roundrect (at 6 -5.9) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 05b68e5e-25fd-4db5-be49-cb25603498ba))
  (pad "24" smd roundrect (at 6 -7) (size 1.8 0.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25) (tstamp 4d91a343-fdeb-4332-9c77-523b2749bec3))
  (model "${KICAD6_3DMODEL_DIR}/RF_GPS.3dshapes/ublox_NEO.wrl"
    (offset (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
  (model ":KICAD7_3DMODEL_DIR:RF_GPS.3dshapes/NEO.STEP"
    (offset (xyz -47.54 18.1 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
)
