(module JP-2 (layer F.Cu) (tedit 54C6147B)
  (tags "JUMPER CONNECTOR")
  (fp_text reference M1 (at -1 0 90) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_text value COIL1 (at 0 1.25) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -1.27 1.375) (end 1.27 1.375) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.27 -1.375) (end 1.27 -1.375) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_arc (start 1.27 0) (end 1.27 -1.375) (angle 180) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_arc (start -1.27 0) (end -1.27 1.375) (angle 180) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.27 1.375) (end 1.27 1.375) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.27 -1.375) (end 1.27 -1.375) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_arc (start 1.27 0) (end 1.27 -1.375) (angle 180) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_arc (start -1.27 0) (end -1.27 1.375) (angle 180) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model "jumper_2p_1r.wrl"
    (at (xyz -0.05000000074505806 0 0))
    (scale (xyz 10 10 10))
    (rotate (xyz 270 0 0))
  )
)
