(module Trimmer_Panasonic_EVM2W (layer F.Cu) (tedit 57EB98AE)
  (solder_mask_margin 0.02)
  (solder_paste_margin -0.02)
  (attr smd)
  (fp_text reference VR1 (at 0 -2.1) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value 1k (at 0 0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
  )
  (fp_line (start -1.1 -1.45) (end 1.1 -1.45) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.1 -1.45) (end 1.1 1.3) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.1 1.3) (end -1.1 1.3) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.1 1.3) (end -1.1 -1.45) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.5 1.45) (end 0.5 1.45) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.25 -1.6) (end -1.25 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.25 -1.6) (end -0.75 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.25 -1.6) (end 0.75 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.25 -1.6) (end 1.25 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.5 -1.8) (end 1.5 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.5 1.95) (end 1.5 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 1.95) (end 1.5 1.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 -1.8) (end -1.5 1.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.95 1.3) (size 0.575 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 3 smd roundrect (at 0.95 1.3) (size 0.575 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.2))
  (pad 2 smd roundrect (at 0 -1.1) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.1))
  (model Potentiometer_SMD.3dshapes/smd_resistors/trim_murata_pva2a.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
