(module Vishay_VLDx1235G (layer F.Cu) (tedit 58CE93BD)
  (solder_mask_margin 0.001)
  (fp_text reference D1 (at 0 -1.65) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value RED (at 0 0.95) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.15 0.15) (thickness 0.0375)))
  )
  (fp_line (start -1.15 -1.15) (end 1.15 -1.15) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.15 -1.15) (end 1.15 1.15) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start 1.15 1.15) (end -1.15 1.15) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.15 1.15) (end -1.15 -1.15) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.15 0.55) (end -0.55 1.15) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.55 1.15) (end -0.7 1.15) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.7 1.15) (end -1.15 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.15 0.7) (end -1.15 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.15 0.85) (end -0.85 1.15) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -0.85 1.15) (end -1 1.15) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1 1.15) (end -1.15 1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_line (start -1.15 1) (end -1.15 1) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0.9 0) (layer F.SilkS) (width 0.125))
  (pad K smd roundrect (at -1.9 0) (size 1.35 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad A smd roundrect (at 1.9 0) (size 1.35 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
)
